0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 )^2c

(GeV/ eem

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10 1 10 210

-1)^2c (GeV/ eemd Nd evN 1

1

ALICE Performance = 5.02 TeV (2018) NNs 0-10% Pb-Pb | < 0.8 eη, |c

> 0.2 GeV/

T,ep c < 10 GeV/

T,ee p ULS (S+B) LS (B) ULS - LS (S)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 )^2c

(GeV/ eem

4−10

3−10

2−10

1−10 1 10 210

S/B

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 )^2c

(GeV/ eem 1−10

1

10

210

310

410

S+2B S/

1

ALI-PERF-327027

ALI-PERF-327027