0.5 1 1.5 2 2.5 )c (GeV/ Tp 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Efficiency

Kinematically selected Pdg code selected Data (V0) MC MC (V0) MC (V0)

ALICE Performance

= 5.02 TeV NNs p-Pb | < 0.8 η, |c

< 5 GeV/ Tp 0.2 <

ALI-SIMUL-151949

ALI-SIMUL-151949