WeightedEfficiency

Entries 10

Mean 3.818

RMS 1.108

)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5 6

Acceptance x Efficiency x BR

2−10

1−10

0-80% 0-10% 10-40% 40-80%

| < 0.5 y = 2.76 TeV, | NNs Pb-Pb, -π^+Ξ

+ ^+π^-Ξ→ ^0*Ξ+^0*Ξ ALICE Preliminary

ALI-PREL-115775

ALI-PREL-115775